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MỤC TIÊU:
- Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy.
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
- Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục. 
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Hoạt động 2.1 Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của MPĐXC

	Ta đã biết có 2 cách tạo ra dòng điện xoay chiều, tương ứng với 2 cách đó ta cũng có 2 loại máy phát điện xoay chiều.
GV cho HS quan sát hình 34.1 và 34.2 SGK. GV gọi 1 số HS lên quan sát mô hình máy phát điện thật, yc HS nên các bộ phận chính của máy phát điện quan sát được.
GV giới thiệu: trong máy phát điện xoay chiều, bộ phận nào đứng yên gọi là stato, bộ phận nào quay gọi là roto.
? Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng nào em đã học?
? Làm thế nào để máy phát điện có thể phát điện liên tục ?
HS làm việc nhóm quan sát cấu tạo máy phát điện, chỉ ra bộ phận chính của máy phát điện? Roto và stato tương ứng với mỗi loại máy trong hình 34.1 và 34.2 SGK.
HS tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy phát điện 
HS nêu được trong 
+ hình 34.1, gồm roto là cuộn dây, stato là nam châm.
+ hình 34.2, gồm roto là nam châm, stato là cuộn dây.
Nguyên tắc hoạt động của MPĐXC dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Để máy phát điện có thế phát điện liên tục thì cần liên tục làm quay roto của máy phát điện
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	III. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
1.Cấu tạo
+ Bộ phận chính: nam châm và cuộn dây.
+ Trong 2 bộ phận đó, bộ phận nào đứng yên gọi là stato, bộ phận nào quay gọi là roto.
* hình 34.1, gồm roto là cuộn dây, stato là nam châm.
* hình 34.2, gồm roto là nam châm, stato là cuộn dây.

2.Hoạt động
*Nguyên tắc hoạt động: MPĐXC hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
*Hoạt động: Khi roto quay, số ĐST xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm, dòng điện cảm ứng tạo ra trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.

	Hoạt động 2.2 Tìm hiểu một số đặc điểm của MPĐXC trong kĩ thuật và sản xuất
(HS tự đọc)

	GV cho HS tự đọc tìm hiểu về một số đặc điểm kĩ thuật:
+ cường độ dòng điện
+ hiệu điện thế
+ công suất
+  tần số
+ kích thước
+ cách làm quay roto
HS tự đọc tìm hiểu về một số đặc điểm kĩ thuật.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung.
	IV. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật
1.Đặc tính kĩ thuật
Roto: nam châm điện
Stato:  nhiều cuộn dây
+ cường độ dòng điện
+ hiệu điện thế
+ công suất
+  tần số
+ kích thước
2.Cách làm quay roto


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)



4. Hoạt động 4: Vận dụng 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm câu, C3-tr94
HS làm việc cá nhân. Trả lời câu C3-tr94
HS trả lời C3-tr94: 
+giống nhau: đều có nam châm và cuộn dây dẫn, khi một trong hai bộ phận quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều.
+khác: đinamô có kích thước nhỏ hơn, công suất phát điện nhỏ hơn, hiệu điện thế, cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
* Hướng dẫn về nhà: 
+ Học bài và làm BT 34.1 đến 34.5 SBT
+ Đọc trước bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo I và U xoay chiều
. Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện xoay chiều.
	V.Vận dụng
C3-tr94: 
+giống nhau: đều có nam châm và cuộn dây dẫn, khi một trong hai bộ phận quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều.
+khác: đinamô có kích thước nhỏ hơn, công suất phát điện nhỏ hơn, hiệu điện thế, cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn.




PHỤ LỤC:BT trắc nghiệm
Câu 1. Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều
A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại.
B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.
C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.
D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.
Câu 2. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện
A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.
B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.
Câu 3. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát điện thì trong cuộn dây dẫn của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì
A. từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.
B. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.
C. từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi.
D. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.
Câu 4. Trong máy phát điện xoay chiều, roto hoạt động như thế nào khi máy làm việc
A. luôn đứng yên.		
B. luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.
C. chuyển động đi lại như con thoi.		
D. luôn phiên đổi chiều quay.


