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MỤC TIÊU
- Nêu được cấu tạo chính và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
- Viết được công thức và nêu được công dụng chính của máy biến thế.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế

	- Giáo viên yêu cầu: 
Quan sát hình 37.1 SG, hãy nêu cấu tạo chính của máy biến thế; làm thí nghiệm để trả lời câu C1, tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
- Học sinh:
+ Quan sát hình 37.1 SGK để tìm hiểu cấu tạo máy biến thế.
+Đại diện nhóm dự đoán câu C1. Tiến hành TN kiểm tra.
+ Thảo luận trả lời câu C2
- Giáo viên: Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C2
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.Kết luận.
	I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
1. Cấu tạo
- Máy biến thế gồm:
 + 2 cuộn dây có số vòng khác nhau ( n1: cuộn sơ cấp; n2: cuộn thứ cấp)
+ Lõi sắt pha si líc dùng chung cho 2 cuộn dây.
2. Nguyên tắc hoạt động:
Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
3. Kết luận (SGK/ Tr100)

	Hoạt động 2. 2: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế (HS tự đọc)

	- Giáo viên yêu cầu: 
Tìm hiểu tác dụng của máy biến thế, điền kết quả vào bảng 1 và rút ra quan hệ giữa số vòng dây và hiệu điện thế của mỗi cuộn dây của máy biến thế.
- Học sinh: Làm theo yêu cầu của GV
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế.
1. Thí nghiệm
2. Kết luận

- Công thức của máy biến thế:	
Trong đó: U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế xoay chiều ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
- Có hai loại máy biến thế:
+ Khi n2> n1 thì U2> U1, gọi là máy tăng thế.
+ Khi n2< n1 thì U2< U1, gọi là máy hạ thế.


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
- Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	A
	A
	C


 


       4. Hoạt động vận dụng
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.
+ Em hãy tìm thêm cách khác để giảm được công suất hao phí trên đường dây tải điện, tiết kiệm điện năng thông qua đài, sách, báo, mạng Internet..
+ Bản thân em đã làm gì để tiết kiệm điện năng?
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
- Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau
* Hướng dẫn về nhà:
+ Làm các BT trong SBT: từ bài 37.1 -> 37.5/SBT.
+ Ôn tập lại kiến thức chương II 
	C6: Phải xây dựng đường dây cao thế để giảm hao phí trên đường dây truyền tải, tiết kiệm, giảm bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng.











PHỤ LỤC: (BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Trên cùng một đường dây tải điện, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ
A. tăng 102 lần.         B. giảm 102 lần         C. tăng 104 lần         D. giảm 104 lần.
Câu 2. Cùng công suất điện Pđược tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 400kV so với khi hiệu điện thế là 100kV là
A. lớn hơn 4 lần.        B. nhỏ hơn 4 lần.       C. nhỏ hơn 16 lần.     D. lớn hơn 16 lần.
Câu 3. Khi truyền đi cùng một công suất điện, người ta dùng dây dẫn cùng chất nhưng có tiết diện gấp đôi dây ban đầu. Công suất hao phí trên đường dây tải điện so với lúc đầu
A. không thay đổi.		B. giảm đi hai lần.	
C. giảm đi bốn lần.		D. tăng lên hai lần.
Câu 4. Trên một đường dây truyền tải điện có công suất truyền tải không đổi, nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp đôi, đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ
A. giảm đi 8 lần.        B. giảm đi 4 lần         C. giảm đi 2 lần.       D. không thay đổi.
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