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I. Trắc nghiệm. 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới:
Câu 1. Nguyên lí làm việc của bóng đèn huỳnh quang là
A. Khi hoạt động, bảng mạch LED phát ra ánh sáng và vỏ bóng giúp phân bố đều ánh sáng.
B. Khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao và phát sáng.
C. Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.
D. Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn làm hai điện cực phát ra ánh sáng.
Câu 2. Mặt bếp của bếp hồng ngoại
A. Nơi điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp.
B. Nơi đặt nồi nấu, có chức năng dẫn nhiệt, thường được làm bằng kính chịu nhiệt, có độ bền cao.
C. Toàn bộ phần còn lại bên dưới mặt bếp và bảng điều khiển, có chức năng bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
D. Phần nằm phía trong thân bếp, sát với mặt bếp, có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp.
Câu 3. Phong cách lãng mạn có đặc điểm gì?
A. Thiết kế đơn giản, có những đường nét mạnh mẽ và khoẻ khoắn; thoải mái khi hoạt động.
B. Thiết kế có nét đặc trưng của trang phục dân tộc về hoa văn, chất liệu, kiểu dáng.
C. Giản dị, nghiêm túc, lịch sự, tôn vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể. 
D. Nhẹ nhàng, mềm mại thông qua các đường cong, đường uốn lượn.
Câu 4.Công suất định mức là 
A. mức điện áp để đồ dùng điện hoạt động bình thường và an toàn, đơn vị là vôn (kí hiệu là V).
B. mức độ tiêu thụ điện năng của đồ dùng điện khi hoạt động bình thường, đơn vị là oát(kí hiệu là W).
C. tỉ số chênh lệch giữa nơi có điện thế cao và điện thế thấp.
D. sức chứa tối đa mà vật có thể chứa được một khối chất khác.
Câu 5. Bộ phận sinh nhiệt ở nồi cơm điện 
A. có chức năng bao kín và giữ nhiệt. Trên nắp nồi có van thoát hơi giúp điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện.
B. là mâm nhiệt có dạng hình đĩa, thường đặt ở đáy mặt trong của thân nồi, có vai trò cung cấp nhiệt cho nồi.
C. có dạng hình trụ. Phía trong của nồi nấu thường được phủ lớp chống dính.
D. được gắn vào mặt ngoài của thân nồi dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu, hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện.
Câu 6. Thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong hình dưới đây là
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A. 220V – 1700W, dung tích 1,8 L
B. 220V – 1700W, dung tích 1,8 L
C. 220V – 700W, dung tích 18 L
D. 220V – 700W, dung tích 1,8 L
Câu 7. Giặt khô là
A. làm sạch quần áo trong nước kết hợp với các loại bột giặt, nước giặt,...
B. làm sạch vết bẩn bằng hoá chất, không dùng nước.
C. làm sạch quần áo trong nước.
D. làm sạch quần áo bằng nước giặt.
Câu 8. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là
A. V				B. W			
C. L				D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Câu 9. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, cần:
A. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng.
B. Không tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận của đồ dùng điện có nhiệt độ cao hoặc đang hoạt động.
C. Không cắm phích điện, đóng cầu dao, bật công tắc điện hay sử dụng đồ điện khi tay hoặc người bị ướt.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10. Bóng đèn huỳnh quang cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 11. Vị trí số 2 của hình sau đây thể hiện bộ phận nào của bóng LED?
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A. Bảng mạch LED.			B. Vỏ bóng.
C. Ống thủy tinh.			D. Đuôi đèn.
Câu 12. Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý điều gì?
A. Không dùng tay để che hoặc tiếp xúc với lỗ thông hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu.
B. Không dùng các vật dụng cứng, nhọn chà sát, lau chùi bên trong nồi nấu.
C. Không mở nắp nồi để kiểm tra khi cơm đang nấu. Không nấu quá lượng gạo quy định.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 13. Bộ phận phát sáng của bóng đèn sợi đốt là
A. Đuôi đèn.
B. Lớp bột huỳnh quang.
C. Sợi đốt.
D. Bảng mạch LED.
Câu 14. Đâu là nguyên lí làm việc của nồi cơm điện khi nồi cơm điện ở chế độ nấu?
A. Khi được cung cấp điện, mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn.
B. Khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển làm giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm
C. Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi nồi làm việc ở chế độ nấu.
D. Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.
Câu 15. Bếp hồng ngoại gồm có bao nhiêu bộ phận chính?
A. 4			B. 5			C. 3			D. 2
Câu 16. Trang phục dự lễ hội
A. có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; có màu sắc sẫm màu; thường được may từ vải sợi bông.
B. có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hoà; thường được may từ vải sợi pha.
C. có kiểu dáng đẹp, trang trọng; có thể là trang phục truyền thống, tùy thuộc vào tính chất lễ hội.
D. có kiểu dáng đơn giản, thoải mái; thường được may từ vải sợi thiên nhiên.
II. Tự luận.(6 điểm)
Bài 1.(2 điểm) Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại.
Bài 2.(2 điểm) Em hãy liệt kê các bộ phận chính của nồi cơm điện. Trình bày các bước nấu cơm bằng nồi cơm điện.
Bài 3.(2 điểm) Gia đình bạn Lan có bốn người: bố, mẹ, Lan và em trai một tuổi. Em hãy giúp Lan lựa chọn một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất với gia đình bạn ấy trong ba loại dưới đây và giải thích cho sự lựa chọn đó (tham khảo bảng dưới đây).
a) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 680 W, 2,5 L.
b) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 775 W, 1,8 L.
c) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 680 W, 1,0L.
	Dung tích
	Số cốc gạo tiêu chuẩn
	Số người ăn

	0,6 L
	2 – 4
	1 – 2

	1 L
	5
	2 – 4

	1,8 – 2 L
	8 – 12
	4 – 6

	2 – 2,5 L
	12 – 14
	6 – 8
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