TIẾT 12 – BÀI 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG    THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Vận dụng được định luật ôm và công thức điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, sách tham khảo để vận dụng kiến thức giải được các bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở. Tự nhận ra được các sai sót khi làm bài tập và có cách khắc phục kịp thời. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Tiếp thu kiến thức, đề xuất được những ý kiến đóng góp góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết trao đổi học hỏi bạn bè thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động cặp đôi, nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh biết tiếp cận hệ thống câu hỏi và bài tập, phân tích được các bài tập vận dụng định luật ôm, bài tập công thức tính điện trở và giải quyết chúng.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Nêu được công thức định luật ôm, công thức tính điện trở.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học:Vận dụng được các kiến thức về định luật ôm và công thức tính điện trở để làm bài tập .
3. Phẩm chất: 
· Chăm chỉ:Chăm chỉ đọc tài liệu, 3 bài tập trang 32, 33 trong sách giáo khoa, có tinh thần tự học, nhiệt tình tham gia hoạt động nhóm.
· Trách nhiệm: Biết chịu trách nhiệm với thành quả của cá nhân, nhóm; không đỗ lỗi cho người khác.
· Trung thực:Trung thực trong việc giải bài tập, báo cáo kết quả hoạt động, ngay thẳng trong học tập và làm việc, lên án sự gian lận.
· Nhân ái: Sẵn sàng học hỏi và giúp đỡ mọi người khi hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
Máy chiếu
2. Học sinh: 
- Ôn lại định luật ôm đối với các đoạn mạch nối tiếp, song song.
- Ôn tập công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.
- Xem trước 3 bài tập SGK
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu

	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	

	- Giáo viên yêu cầu:
Một dây dẫn bằng nicrom dài 15m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào 2 điểm có hiệu điện thế 220V. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
+ Điện trở của dây dẫn có giá trị:
A. R= 55           B. R= 110      C. R= 220          D. R= 50
+ Cường độ dòng điện có giá trị là:
I = 2A           B. I = 4A           C. I = 6A                        D. I = 8A
- Học sinh: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:Hôm nay ta sẽ vận dụng công thức của định luật ôm và công thức tính điện trở  để giải bài tập. 
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức  
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu:
+ HS phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm, nêu ý nghĩa các đại lượng có trong công thức? Các công thức trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, song song?
+ Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và  điện trở suất  thì có điện trở R tính bằng công thức nào? Từ công thức phát biểu mối quan hệ giữa điện trở R với các đại lượng đó? 
- Học sinh: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
Giáo viên:Hôm nay ta sẽ vận dụng công thức của định luật ôm và công thức tính điện trở  để giải bài tập. 
	- Công thưc định luật Ôm:  [image: ]
+ Đoạn mạch nối tiếp:
UAB = U1 + U2
IAB = I1 = I2
Rtđ = R1 + R2
[image: ]
+ Đoạn mạch song song:
UAB = U1 = U2
IAB = I1 + I2
1/RTĐ = 1/R1 +1/R2
[image: ]
- Công thức tính điện trở dây dẫn:
[image: ]



3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 1 trang 32 SGK?
- Hướng dẫn: +Chỉ cách đổi đơn vị 
+ Bài toán này đã thống nhất đơn vị chưa? 
+ Công thức tìm cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn trong trường hợp này? 

+ Trong công thức     đại lượng nào đã biết, đại lượng nào cần tìm? 
+ Theo dữ kiện của đầu bài em tìm R bằng công thức nào? 
HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 1 trang 32 SGK
- 1 HS lên bảng thực hiện
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Bài 1: Tóm tắt
S = 0,3mm2  = 0,3.10-6m2; 
l= 30m;
p = 1,1 .10-6  m; 
U = 220V
I =?              
Giải

Áp dụng CT: 

=> R== 110()
Cường  độ dòng điện chạy qua dây dẫn là: 
Áp dụng công thức: 


 =  = 2(A)
Đáp Số : I = 2 (A)


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài tập 2 – trang 32 SGK
*Gợi ý: + Phân tích mạch điện 
  + Để bóng đèn sáng bình thường còn có điều kiện gì? 
  + Đề tính R2 cần biết các đại lượng nào? (I2 , U2 hoặc Rtđ)
- Học sinh thảo luận về bài tập 2
- HS lên bảng làm bài tập 2.







- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm








Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài tập 3 – trang 33 SGK
- Học sinh thảo luận về bài tập 3
- HS lên bảng làm bài tập 3.
















- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung



	Bài 2:
Tóm tắt
 R = 7,5 ; I = 0,6A. 
U = 12V.
a. Để  đèn sáng bình thường R2 =? 
b.Rbmax = 30
s = 1mm2 = 10-6 m2
p = 0,4.10-6m l = ?            
Giải: Vì mạch điện mắc nối tiếp
           I = I1= I2 = 0,6 A; 


áp dụng Ct :  =  = 20 (
Mà R = R1 + R2
  R2 = R – R1 = 12,5 ()
Vậy điện trở R2 = 12,5 ()

C2:    U = I. R. 
U1 = I . R1 = 0,6 . 7,5 = 4,4 V
 Vì R1  nt R2   U = U1 + U2
U2 = U – U1 = 7,5 (V)
  R2 = U2 / I2 = 12,5 ()
b.Chiều dài của dây  dùng làm biến trở là 



R = p l = 75(m)
Đáp số: R2 = 12,5 ;   l = 75m
Bài 3:
Tóm tắt
R1 = 600 ; R2 = 900;
UMN = 220V
l = 200m, 
S = 0,2mm2 = 0,2.10-6 m2. 
p = 1,7 .10-8m. 
a)RMN? 
b)U1, U2?               
Giải


Rd =  = 1,7.10-8
= 17()
Điện trở tương đương của R1//R2



 =  + 

R1,2 = = 360 ()
Vậy điện trở của toàn mạch 
RMN = Rd + R1,2 = 360 + 17 = 377 ()
b. Cường độ dòng điện qua toàn mạch :

IMN = UMN / RMN = 
Hiệu điện thế đặt vào giữa 2 đầu AB là:

UAB = IMN . R1,2 =  . 360 
 210 (V)
Ta có IAB = IMN
Vì R1 //R2 U1 = U2 = 210 (V)
Vậy HĐT đặt vào 2 đầu mỗi đèn là 210V.


H­íng dÉn vÒ nhµ
- Lµm bµi tËp 11(SBT). Víi líp HS yÕu th× cã thÓ kh«ng giao bµi 11.3
- GV gîi ý bµi 11.4 c¸ch ph©n tÝch m¹ch ®iÖn.
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