Tiết 11: BẢN VẼ CHI TIẾT

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: + Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết.
                    + Biết cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc các bản vẽ kĩ thuật.
- Thái độ: Hình thành tác phong làm việc khoa học, đúng quy trình.
Trọng tâm: Mục tiêu1.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
* Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 9 SGK, SGV.
- Đọc tam khảo tài liệu Vẽ kĩ thuật chương 9.
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ các hình bài 9 SGK.
- Vật mẫu: ống lót hoặc mô hình ống lót. 
- Sơ đồ h9.2 SGK.
III. Tiến trình tiết học:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
           Thế nào là hình cắt? Công dụng của hình cắt.?


3. Bài mới:
ĐVĐ: Mỗi chiếc máy bao gồm nhiều chi tiết máy được lắp ghép với nhau. Trong sx muốn làm ra chiếc máy, trước hết phải chế tạo ra các chi tiết máytheo các bản vẽ chi tiết. Vậy bản vẽ chi tiết là gì? bao gồm ndung gì? Ta sang bài hnay.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung của bản vẽ chi tiết

	I. Nội dung của bản vẽ chi tiết:
- Bản vẽ chi tiết là bản vẽ mô tả chi tiết máy, các thông tin cần thiết để xác định chi tiết máy.
- Dùng để chế tạo, kiểm tra chi tiết máy.
 ( Sơ đồ h9.2)
	- ĐVĐ.?

    Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Công dụng.





    Nội dung của bản vẽ chi tiết??

	
- Nêu k/niệm, công dụng.





- Nêu nội dung.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đọc bản vẽ chi tiết

	( Bảng 9.1 SGK)
	- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK.
- Cùng HS đọc bản vẽ ống lót. Trình bày cách đọc bản vẽ chi tiết.
- Đọc theo trình tự bảng 9.1, qua cột 1, nêu câu hỏi cột 2.
	- Đọc.

- Trả lời như cột 3.


4. Củng cố:
- Khắc sâu trọng tâm. Cho HS đọc Ghi nhớ (tr33 SGK)
- Y/cầu HS trả lời câu hỏi SGK
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo câu hỏi, Ghi nhớ (tr 33 SGK).
- Đọc trước bài 10, chuẩn bị giấy A4, bút chì, tẩy, thước.
- Nhận xét giờ học.
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