Tiết 2:    CHỦ ĐỀ: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
 - Kiến thức: + Hiểu được khái niệm, phân loại mối ghép cố định.
                     + Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép không tháo được thường gặp.
- Kỹ năng: Hoạt động nhóm.
- Thái độ: Có thói quen làm việc theo qui trình, cẩn thận, kiên trì. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường và yêu thích công việc cơ khí.
Trọng tâm: Mục tiêu 2.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Đọc kĩ bài 25 SGK, SGV.
- Đọc sách tham khảo phần thông tin bổ sung.
- Lập kế hoạch dạy học bài 25.
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ các mối ghép bằng hàn, đinh tán.
- Vật mẫu: sưu tầm mỗi loại mối ghép một vật mẫu.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức dạy học:
2. Kiểm tra bài cũ:? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

        Chi tiết máy là gì? Gồm những loại nào?
        Chi tiết máy được lắp ghép với nhau ntn? Nêu đặc điểm của từng loại mối ghép.
3. Bài mới:
Công dụng của mối ghép cố định là ghép nhiều chi tiết đơn giản thành một chi tiết có kết cấu phức tạp, thuận tiện cho việc chế tạo, lắp ráp, sử dụng, bảo quản và sửa chữa. Để hiểu rõ hơn về mối ghép cố định, ta nghiên cứu bài 25.                                       

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chung

	I. Mối ghép cố định:
- Là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.










- Gồm:
+ Mối ghép không tháo được.
+ Mối ghép tháo được.
	




- Cho HS quan sát h25.1, mẫu vật.
    
     Hai mối ghép trên có điểm gì giống nhau?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    ? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Muốn tháo rời các chi tiết trên ta làm thế nào?

- Nhấn mạnh: Như vậy mối ghép cố định gồm 2 loại: Mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.
	
- Nhắc lại khái niệm.



- Quan sát.


- Hai mối ghép giống nhau dùng để ghép, nối chi tiết.
- Khác: Mối ghép ren thì tháo được, còn mối ghép hàn muốn tháo phải phá bỏ mối ghép.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu mối ghép không tháo được.

	II. Mối ghép không tháo được:
1. Mối ghép bằng đinh tán:
a Cấu tạo mối ghép:




- Ghép các chi tiết có dạng tấm mỏng. 


- Đinh tán là chi tiết hình trụ, đầu có mũ được làm bằng kim loại dẻo.



b Đặc điểm và ứng dụng:


- Vật liệu tấm ghép không hàn được ( khó hàn 
- Chịu nhiệt độ cao.
- Chịu lực lớn và chấn động mạnh.
 


2. Mối ghép bằng hàn:
a Khái niệm:


- Hàn là người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chi tiết lại với nhau hoặc dính kết với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác.
- Gồm: Hàn nóng chảy, hàn áp lực và hàn thiếc ( hàn mềm 


b Đặc điểm và ứng dụng:



- ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: khung giàn, khung xe đạp, thùng chứa,…
	


- Cho HS quan sát h25.2, mẫu vật.
      Mối ghép bằng đinh tán là loại mối ghép gì?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.
? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

      Mối ghép bằng đinh tán gồm mấy chi tiết?
- Nêu đặc điểm của mối ghép đinh tán: ghép các chi tiết có dạng tấm mỏng.
     Cấu tạo của đinh tán? Vật liệu chế tạo.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    ? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Nêu trình tự quá trình tán đinh.



- Cho HS quan sát mối ghép đinh tán hoàn chỉnh.
    Nêu đặc điểm của mối ghép.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    


? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Mối ghép bằng đinh tán thường được ứng dụng trong trường hợp nào?

- Cho HS quan sát h25.3? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Cách làm nóng chảy vật hàn.
     Khái niệm về hàn.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.




   


? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Phân loại các phương pháp hàn.





     ưu, nhược điểm của mối ghép bằng đinh tán và mối ghép hàn.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.



	


- Quan sát.

- Là mối ghép không tháo được.
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- hình trụ, đầu có mũ, được làm bằng kim loại dẻo,…
- Thân đinh tán được luồn qua lỗ của các chi tiết được ghép, dùng búa tán đầu còn lại thành mũ.



- Nêu đặc điểm. 





- Nêu ứng dụng.




- Quan sát.
- Nung vật hàn.

- Nêu khái niệm.







- Phân loại.






- Ưu, nhược điểm.


- Nêu đặc điểm, ứng dụng.



4. Củng cố:
- Cho HS đọc ghi nhớ SGK.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Ghi nhớ và câu hỏi SGK tr 88, 89.
- Đọc trước bài 26 SGK và sưu tầm các mối ghép bằng ren, then và chốt để chuẩn bị bài học tiếp theo.
- Nhận xét giờ học.
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