Tiết 32: AN TOÀN ĐIỆN
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: + Hiểu được nguyên nhân gây tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người .                  
                + Biết được một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống
- Kĩ năng: Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện và sơ cứu được người bị tai nạn điện.
- Thái độ: Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện.
 Trọng tâm: Một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 33 SGK, SGV.
- Tài liệu tham khảo.
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Tranh, ảnh các nguyên nhân gây tai nạn điện.
- Tranh một số biện pháp an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện.
- Một số dụng cụ bảo vệ: găng tay, ủng cao su, thảm cách điện, kìm điện, bút thử điện.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
      Chức năng nhà máy điện? Qui trình sản xuất điện trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

3. Bài mới:
ĐVĐ: Có điện, cuộc sống của con người văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, “Tai nạn do điện xảy ra rất nhanh và vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây hoả hoạn, làm bị thương hoặc chết người”. Để tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện, biện pháp phòng tránh tai nạn ta nghiên cứu “An toàn điện”.
	Nội dung
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vì sao xảy ra tại nạn điện?

	


















- Do chạm trực tiếp vào vật mang điện.
- Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp.
- Do đến gần dây điện bị đứt rơi xuống đất.

	- Cho HS quan sát h33.1 
33.2, 33.3, tranh ảnh, qua phương tiện thông tin.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Nguyên nhân gây tai nạn điện? 
   











? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Tổng hợp lại, vì sao xảy ra tai nạn điện?
- Đánh giá, luận chung.




- Cho HS quan sát h33.1 điền vào chỗ … (SGK? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp loại dây trần 35kv, 66-11kv, 22kv, 5kv.
- Các biện pháp nào để phòng tránh tại nạn điện xảy ra, ta sang phần II.
	- Quan sát.



+ Không hiểu biết, không có ý thức thực hiện an toàn đồ dùng điện.
+ Không cẩn thận khi sử dụng điện.
+ Không kiểm tra an toàn các thiết bị, đồ dùng điện trước khi sử dụng.
+ Không tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện khi sửa chữa.
+ Vi phạm khoảng cách an toàn đường dây điện cao áp.
+ Đến gần đường dây đứt rơi xuống đất.
- Thảo luận nhóm.








- Hoàn thành chỗ …

- Nêu được k/c an toàn chiều rộng, thẳng đứng.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện pháp an toàn điện

	1. Một số nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng:

- Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện.
- Kiểm tra cách điện đồ dùng điện.



- Kiểm tra nối đất các thiết bị, đồ dùng điện.
- Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp.











2. Một số nguyên tắc an toàn điện khi sửa chữa điện:
- Trước khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện.


- Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc khi sửa chữa.
	

- Cho HS quan sát h33.4 và tranh ảnh.
     Các nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Qua mùa đông đến mùa hè khi dùng quạt bàn ta nên dùng bút thử điện để thử phần vỏ làm bằng kim loại.



    Ví dụ về vi phạm hành lang an toàn lưới điện?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.


- GV nêu thêm một số biện pháp an toàn khác: Các thiết bị điện bị sứt vỏ cần thay ngay, dây điện cũ hỏng phần cách điện cũng cần thay, phải lau khô tay trước khi sử dụng các thiết bị điện, sử dụng nguồn điện áp an toàn.
- Cho HS hoàn thành câu …(SGK

- Cho HS quan sát hình ảnh.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Trước khi sửa chữa điện cần làm gì?
- Chốt lại câu trả lời.
- Cho HS quan sát hình 33.5

     Nêu các dụng cụ an toàn điện khi sửa chữa? ? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Lưu ý HS tuân thủ cách an toàn mỗi khi sử dụng, sửa chữa điện.
	

- Quan sát.

- Hoạt động nhóm.

- Lắng nghe.







- Ví dụ như cuốc vào cáp ngầm 6kv khi đào móng nhà, xây nhà gần đường dây cao áp, …












- Rút phích cắm, rút nắp cầu chì, cắt cầu dao.



- Kìm, bao tay, …


4. Củng cố:
- Gọi HS đọc Ghi nhớ SGK. Làm phiếu học tập.
 Nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện :……………....
 Nguyên tắc an toàn khi sửa chữa điện: …………………………....
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo câu hỏi và Ghi nhớ SGK.
- Đọc  bài 34 SGK, chuẩn bị 1 sào tre (gỗ, 1 gậy gỗ khô, vải khô, dung dịch điện, nilông, chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu III. Giờ sau thực hành.
- Nhận xét giờ học.
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