Tiết 33: Thực hành và kiểm tra thực hành –
DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức:  Hiểu được công dụng, cấu tạo của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Kĩ năng: Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Thỏi độ: + Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện.
                 + Có ý thức nghiêm túc trong khi học.
Trọng tâm: MT1 + MT2.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu SGK, SGV.
- HS chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III.
* Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu:
- Thảm cách điện, giá cách điện, găng tay cao su.
- Bút thử điện, kìm điện, tua vít có chuôi bọc vật liệu cách điện, …
III. Tiến trình bài giảng:
1. Tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
     Một số biện pháp an toàn điện?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

3. Bài mới: Thực hành.
ĐVĐ: Ngoài một số biện pháp an toàn điện, chúng ta cũng cần biết sử dụng dụng cụ an toàn để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra, ta nghiên cứu bài hnay.

	Nội dung
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	· GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 4 – 5 HS.
· GV nêu rõ mục tiêu cần đạt của bài TH.

	Hoạt động1: Tìm hiểu dụng cụ bảo vệ an toàn điện

	1. Các dụng cụ bảo vệ an toàn ( như SGK

	
- Y/c HS đọc sgk, hiểu được y/c, nd của báo cáo thực hành.
- Y/c HS trả lời bản báo cáo của mình.
- Gọi nhóm khác bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét các nhóm về ý thức hoạt động nhóm, nội dung bản báo cáo và chấm điểm các nhóm.
	
- Đọc sgk và hoàn thành bản báo cáo.
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi về nhận biết vật liệu cách điện, ý nghĩa các số liệu kt và công dụng của dụng cụ đó.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu và sử dụng bút thử điện

	2. Tìm hiểu cấu tạo bút thử điện:
a. Cấu tạo:
- Đầu bút thử điện
- Điện trở ( làm giảm dđ
- Đèn báo
- Thân bút.
- Lò xo.
- Nắp bút.
- Kẹp kim loại.
b. Nguyên lí làm việc:
Khi để tay vào kẹp kim loại và chạm đầu bút thử điện vào vật mang điện, dđ đi từ vật mang điện qua đèn báo và cơ thể người rồi xuống đất tạo thành mạnh kín, đèn báo sáng.















c. Sử dụng bút thử điện.
( sgk)
	
- Gọi HS đọc.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Phần cách điện của các dụng cụ đó được chế tạo bằng gì?


- Cho HS quan sát hình vẽ.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Bút thử điện gồm mấy phần?
- Nhấn mạnh: 2 bộ phận quan trọng nhất của bút thử điện là đèn báo và điện trở làm giảm dđ.
- Hướng dẫn qui trình tháo lắp bút thử điện và yêu cầu HS nói tên từng chi tiết của bút thử điện.
- GV làm mẫu: sdụng bút thử điện.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Nêu nguyên lí lviệc của bút thử điện.
? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Nếu ta không để tay vào kẹp lim loại ở nắp bút thì đèn có báo sáng không? ( khi có dđ
- Nhấn mạnh: Khi sử dụng bút thử điện, bắt buộc phải để tay vào kẹp kim loại.
   Tại sao dđ qua bút thử điện lại không gây nguy hiểm cho người sử dụng?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.






- Hướng dẫn HS cầm bút thử điện và thực hành thử điện của ổ điện trong lớp học (xđ dây pha
	
- Đọc.
- Bằng cao su, nhựa, sứ mika, thuỷ tinh.



- Quan sát và trả lời.



- Lắng nghe.



- Quan sát, làm theo.





- Trả lời.





- Không, vì không tạo thành mạch điện kín.






- Trong bút thử điện, bóng báo Nêôn mắc nối tiếp với điện trở có trị số 1 đến 2 triệu , nên khi dùng bút thử điện kiểm tra hđt dưới 500V, dđ qua người nhỏ, không gây nguy hiểm.

- Thực hành.


4. Củng cố:
Khắc sâu cấu tạo, công dụng và cách sd đồ dùng điện ( bút thử điện)
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn HS về nhà hệ thống kiến thức. Đọc trước bài 35 để giờ sau thực hành.
- Nhận xét giờ học.	
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