Ngày soạn: 29/10/2022
Ngày dạy: 1/11/2022
[bookmark: _GoBack]Tiết 17 - Bài 15: THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
1.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát kết quả thí nghiệm, để xác định công suất của các dụng cụ điện. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác:Thảo luận nhóm để thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được.
1.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và am pe kế.
- Năng lực tìm hiểu: Mắc mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo.
2. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV: Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.
Mỗi nhóm HS chuẩn bị
- 1 nguồn điện 6V
	- 1 công tắc, 9 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm
	- 1 ampe kế, 1 vôn kế
	- 1 bóng đèn pin 2,5V -1w
	- 1 quạt điện nhỏ dùng dòng điện không đổi loại 2,5V

- 1 biến trở có điện trở lớn nhất 20 và chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A
2. HS: Chuẩn bị báo cáo theo mẫu đã cho cuối bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
- GV : Kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của HS
- GV : Gọi HS trả lời câu hỏi phần báo cáo thực hành.
- GV : Yêu cầu HS vẽ sơ đồ mạch điện H15.1 SGK vào báo cáo.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Giới thiệu mục tiêu và nội dung TH 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ: Giới thiệu bài học : Có thể xác định công suất của một dụng cụ điện bằng vôn kế và am pe kế không ?
- GV: Giới thiệu mục tiêu của bài thực hành.
- GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
	I. Chuẩn bi
(SGK/42)




Hoạt động 2: Thực hành xác định công suất của bóng đèn
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu các nhóm thảo luận -> cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn.
- Yêu cầu các nhóm tiến hành TN.
Thời gian: 10p
- Theo dõi, giúp đỡ hs mắc mạch điện kiểm tra điểm tiếp xúc, đặc biệt là cách mắc vôn kế, am pe kế vào mạch điều chỉnh biến trở ở giá trị lớn nhất trước khi đóng công tắc.
- Yêu cầu HS hoàn thành bảng 1 báo cáo thực hành.
- Tổ chức thảo luận lớp thống nhất phần trả lời a, b.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- Đọc hướng dẫn phần 1 -> Thảo luận theo nhóm.
- Tiến hành TN.
* Thảo luận, báo cáo kết quả:
- GV mời 1,2 HS nêu các cách tiến hành TN xác định công suất của bóng đèn.
- Đọc đúng kết quả theo quy tắc.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

	II. Nội dung thực hành

1.  Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau 
a. mắc mạch điện như sơ đồ hình 15.1 đặt biến trở ở giá trị lớn nhất
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b, Đóng K, điều chỉnh biến trở để 
    U1 = 1V -> I1=?
c, U2=1,5V -> I2=?
    U3 = 2V -> I3 =?
d, Tính 
P1 =?; P2 = ?; P3 = ?
e, Nhận xét: 



3. Hoạt động luyện tập 
- GV: Yêu cầu HS hoàn thành báo cáo thực hành.
- HS: Các nhóm thu dọn đồ dùng TN.
- Cá nhân HS hoàn thành báo cáo thực hành.
- GV: Nhận xét rút kinh nghiệm về: 
+ Thao tác TN.
+ Thái độ học tập của các nhóm.
+ Ý thức kỉ luật.
- GV: Thu báo cáo thực hành.
* Hướng dẫn về nhà
 - Hệ thống hóa các kiến thức đã học từ đầu kì I bằng sơ đồ tư duy.
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