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NAM CHÂM ĐIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức. 
 	- Biết được các vật liệu từ đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.
 	- Biết được từ tính của thép giữ được lâu hơn của thép.
 	- Biết được cách làm tăng lực từ của nam châm điện.
	- Mô tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt, thép.
 	- Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.
2. Năng lực:
          - Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.
3. Phẩm chất:
- HS tích cực, nghiêm túc, cẩn thận và tự giác trong giờ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
    1. Giáo viên
        * Đối với cả lớp: - Thí nghiệm hình 25.2.
        * Cho các nhóm HS:
	- Nguồn điện, biến trở, am pe kế, khoá, dây dẫn.
	- Giá TN, kim nam châm, ống dây, lõi sắt non.
    2.  Học sinh: 
- Đọc và nghiên cứu trước bài 25_SGK.
III. Tiến trình giảng dạy
Hoạt động 1: Mở đầu
GV: Sắt và thép là hai vật liệu dẫn từ. Vậy sắt và thép có nhiễm từ giống nhau không? Tại sao lõi NC điện làm bằng lõi sắt non mà không làm bằng thép ?
HS: Suy nghĩ trả lời
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động : Tìm hiểu sự nhiễm từ của sắt, thép.
GV: -Y/c hs nghiên cứu TN nêu cách tiến hành TN.
- Y/c hs  thực hiện TN theo nhóm.
HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi.
GV: Hướng dẫn hs nhận xét về hiện tượng xảy ra.
HS: Nhận xét.
GV: -Y/c hs nghiên cứu TN hình 25.2 nêu cách tiến hành TN.
- Y/c hs  thực hiện TN theo nhóm.
HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện tượng xảy ra.

GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu C1.
HS:  Trả lời câu C1.
GV: Qua 2 TN trên em rút ra kết luận gì ?
HS:  Trả lời.
GV: Thông báo phần nội dung kết luận
HS: Đọc phần kết luận trong SGK
Hoạt động : Tìm hiểu về nam châm điện.
GV: Y/c hs đọc thông tin trong SGK 
    - Nêu cấu tạo của NC điện ?
HS: Đọc bài và cấu tạo của NC điện .
GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu C2.
HS:  Trả lời câu C2.
GV: Y/c hs nêu cách làm tăng lực từ của nam châm điện.
HS:  Tìm hiểu, trả lời: Tăng cường độ và số vòng dây.
GV: Hướng dẫn hs trả lời C3.
HS: Quan sát và trả lời C3.  
Hoạt động 3: Luyện tập
GV: Yêu cầu hs trả lời C4, C5. 
HS: Trả lời C4, C5
GV: Hướng dẫn hs nhận xét chéo nhau sau mỗi câu hỏi.
HS: Nhận xét.

GV: Y/c hs thảo luận theo bàn để trả lời câu C6.
HS:  Thảo luận và trả lời.
GV: Nhận xét và rút ra kết luận.
HS: Ghi vở
	I. Sự nhiễm từ của sắt, thép.
1. Thí nghiệm.

a) Bố trí TN như hình 25.1 

- Kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu

- Góc lệch của kim nam châm lớn hơn khi không có lõi sắt.
b) Bố trí TN như hình 25.2

- Ngắt khoá K, ống dây có lõi sắt non. Đinh sắt rơi xuống.
+ Ống dây có lõi thép. Đinh sắt không rơi xuống.
C1: Khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây thì lõi sắt non mất hết từ tính, còn lõi thép thì vẫn giữa được từ tính.

2. Kết luận.
   (SGK/Tr 68).


II. Nam châm điện.

* Cấu tạo: Là 1 ống dây dẫn trong có lõi sắt non.


C2: 1A - 22. Cho biết cường độ dđ chạy qua ống dây và điện trở của dây.



C3: Nam châm b mạnh a, d mạnh hơn c, e mạnh hơn b và d.

III. Vận dụng.

C4: Mũi kéo đã nhiễm từ và trở thành nam châm. Thép làm bằng thép nên vẫn giữ được từ tính.
C5: Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây của nam châm.
C6: Lợi thế của nam châm điện.
- Tạo được nam châm cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng I.
- Chỉ cần ngắt dđ qua ống dây là nam châm mất hết từ tính.
- Có thể thay đổi chiều từ cực của nam châm bằng cách thay đổi chiều dđ.


Hoạt động 4: Vận dụng
       - Hãy cho biết sự nhiễm từ của sắt và thép ?
       - Khái quát lại nội dung chính của bài học.
* TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG
	- Sắt, thép, niken, cooban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.
	- Các biện pháp GDBVMT: 
+ Trong các nhà máy cơ khí, luyện kim có nhiều các bụi, vụn sắt, việc sử dụng các nam châm điện để thu gom bụi, vụn sắt làm sạch môi trường là một giải pháp hiệu quả.
+ Loài chim bồ câu có một khả năng đặc biệt, đó là có thể xác định được phương hướng chính xác trong không gian. Sở dĩ như vậy bởi vì trong bộ não của chim bồ câu có các hệ thống như la bàn, chúng được định hướng theo từ trường Trái Đất. Sự định hướng này có thể bị đảo lộn nếu trong môi trường có quá nhiều nguồn phát sóng điện từ. Vì vậy, bảo vệ môi trường tránh ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện từ là góp phần bảo vệ thiên nhiên.


Hướng dẫn về nhà 

- Làm bài tập 25.1  25.4 (tr 31/SBT)
- Đọc trước nội dung bài 26.
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