Ngày soạn: 26/9/2022
Ngày dạy: Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 7/10/2022
[bookmark: _Toc66542759][bookmark: _Toc66542834][bookmark: _Toc66542966][bookmark: _Toc66774202][bookmark: _Toc66804555][bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂN DẪN
Thời gian thực hiện 3 tiết (tiết 8, 9, 10)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Biết cách xác định sự phụ thuộc của Điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn). Suy luận và tiến hành được thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của Điện trở vào chiều dài của dây dẫn. Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
- Suy luận rằng các dây có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì Điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. Bố trí TN Kiểm tra sự phụ thuộc của Điện trở  vào tiết diện của dây dẫn. Nêu được Điện trở  của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
- Bố trí và tiến hành thí nghiệm để chứng tỏ rằng điện trở  của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau. So sánh dược mức độ dẫn diện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở xuất của chúng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp
+ Lập được bảng  và mô tả bảng số liệu thực nghiệm.
+ Vẽ được sơ đồ thí nghiệm.
+ Mô tả được sơ đồ thí nghiệm.
+ Đưa ra các lập luận lô gic, biện chứng.
- Năng lực hợp tác:  Tiến hành thí nghiệm theo nhóm.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực sử dụng kiến thức: Nêu được sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Biết làm thí nghiệm để kiểm tra.
- Năng lực về phương pháp: Đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Bố trí được TN để kiểm tra dự đoán. Rút ra nhận xét về sự phụ thuộc đó.
- Năng lực trao đổi thông tin: Tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để mô tả được hiện tượng trong các TN và các yêu cầu của bài học. Ghi lại kết quả thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Năng lực cá thể: Nêu được sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Có thái độ nghiêm túc trong giờ học Vật lí, có ý thức vận dụng kiến thức vật lý vào cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Học liệu: Đồ dùng dạy học: 
-1 ampe kế (0,1 - 1,5A), 1 vôn kế (0,1 - 6V), 1 công tắc, 1 nguồn điện, 7 đoạn dây nối; 3 dây điện trở có cùng tíêt diện, được làm từ cùng một chất liệu: 1 dây dài l, một dây dài 2l, 1 dây dài 3l.
-1 cuộn dây nikêlin (S = 0,1mm2, l = 2m), 1 cuộn dây nicrôm (S = 0,1mm2 , l = 2m), 1 ampe kế (0,1 - 1,5A), 1 vôn kế (0,1 - 6V), 1 công tắc, 1 nguồn điện, 7 đoạn dây nối.
2. Học sinh: 
-1 ampe kế (0,1 - 1,5A), 1 vôn kế (0,1 - 6V), 1 công tắc, 1 nguồn điện, 7 đoạn dây nối; 3 dây điện trở có cùng tíêt diện, được làm từ cùng một chất liệu: 1 dây dài l, một dây dài 2l, 1 dây dài 3l. 
-3 dây điện trở có cùng chiều dài, được làm từ cùng một chất liệu: 1 dây có tiết diện S, một dây 2S, 1 dây 3S. 
-1 cuộn dây nikêlin (S = 0,1mm2 , l = 2m), 1 cuộn dây nicrôm (S = 0,1mm2 , l = 2m).
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
+ Nhắc lại ý nghĩa của điện trở.
+ Một dây dẫn có chiều dài l và 1 dây dẫn cùng loại có chiều dài 2l, dây nào có điện trở lớn hơn? Nhà ở đầu nguồn điện “khỏe” hơn hay “yếu” hơn nhà ở cuối nguồn điện.
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Làm theo yêu cầu.
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: 
+ Điện trở đặc trưng cho sự cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.
+ Dây càng dài điện trở càng lớn 
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên đưa ra vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
	






















2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Tiết 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn (30/9/2022)
Mục tiêu: 
- Học sinh nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn.
- Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, chất liệu). 
 - HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?


	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Dây dẫn dùng để làm gì ? Và có ở đâu xung quanh ta ? 
-Treo hình 7.1_SGK, yêu cầu h/s quan sát
? Các cuộn dây dẫn có đặc điểm gì ?
- Điện trở của các dây dẫn này có mhư nhau không? Yếu tố nào ảnh hưởng đến R ? 
- Để XĐ sự phụ thuộc vào một trong các yếu tố ta phải làm ntn? 
*Thực hiện nhiệm vụ
Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi của GV.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
Hoạt động 2.2: Xác định sự phụ thuộc của R vào chiều dài dây dẫn
* Chuyển giao nhiệm vụ
-Dự kiến cách làm TN.
-Yêu cầu HS nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây bằng cách trả lời câu C1.
Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 7.2a
- Ghi kết quả vào bảng 1/20
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh:  Các nhóm nhận thiết bị, tiến hành quan sát, thảo luận.
 - Các nhóm thực hiện, viết câu trả lời ra giấy 
- Giáo viên: Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hiện và trả lời các câu hỏi, theo dõi và giúp đỡ khi cần
- Dự kiến sản phẩm: 
+ Dây dẫn được dùng để dẫn điện. 
+ Các dây dẫn trong hình  có những đặc điểm khác nhau: Chiều dài, chất liệu, tiết diện.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Mối liên hệ giữa điện trở và chiều dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn
HS:  Các nhóm báo cáo.

- Các nhóm nhận xét, thảo luận.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một trong các yếu tố khác nhau. 
 

 * Các cuộn dây có đặc điểm khác nhau:
    - Chiều dài dân dẫn.
    - Tiết diện dây dẫn.
    - Chất liệu làm dây.

* Để XĐ sự phụ thuộc của R vào yếu tố x nào đó (VD: chiều dài dây dẫn) thì ta phải đo R của dây dẫn có x khác nhau nhưng các yếu tố khác như nhau.


II. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.
1. Dự kiến cách làm.

C1:  Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R; dây dẫn dài 3l có điện trở 3R

 2. Thí nghiệm kiểm tra
   a. Mắc mạch điện:

   b. Tiến hành TN:

Bảng 1: Kết quả TN
	Kq đo

Lần TN
	Hiệu điện thế  (V)
	Cường độ dòng điện  (A)
	Điện trở  (Ω)

	Dây dài 1l
	U1 = 
	I1 = 
	R1 = 

	Dây dài 2l
	U2 =
	I2 =
	R2 =

	Dây dài 3l
	U3 =
	I3 =
	R3 =


  c. Nhận xét

 3. Kết luận
  - Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.
[image: ]

Nhận xét: Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn[image: ]
Tỉ số: [image: ]→Rút ra kết quả:
[image: ]


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1:
Câu 2:



4. Hoạt động 4: Vận dụng  
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu:
+ Hoàn thành các  C2, C3, C4 SGK tr21: 

+ Đọc mục có thể em chưa biết. 
+ Làm các BT trong SBT: từ bài 7.1 -> 7.7/SBT.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C2 và C3,C4
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C2 và C3,C4

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và làm BT trong SBT
- Chuẩn bị bài mới: Điện trở phụ thuộc vào tiết diện dây dẫn
	III. VẬN DỤNG
C2: - Khi U thay đổi, nếu mắc bóng đèn vào hđt này bằng dây càng dài thì đoạn mạch có R càng lớn, cường độ dđ chạy qua bóng đèn cành nhỏ thì đèn sáng yếu hơn.
C3: Tóm tắt
   U = 6V; I = 0,3A; l’ = 4m; R’ = 2Ω
 Tính: 
           l = ?
                        Giải
- ADCT:  I = U/R      R = U/I
Thay số: R = 6V/0,3A = 20Ω
- Chiều dài của cuộn dây là: l = 20.4/2= 40m
C4: Vì I1 = 0,25I2 = I2/4       I2 = 4I1
Nên điện trở của dây dẫn thứ nhất lớn gấp 4 lần dây dẫn thứ hai. Do đó l1 = 4l2




PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1,l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện:
 	A.[image: ] = [image: ].  	B. [image: ] = [image: ].         C.  R1 .R2 =l1 .l2 .           D.  R1 .l1 = R2 .l2 
Câu 2: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6 . Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là  
A. 12  .	        B. 9               C. 6  .	        D. 3  .



Ngày dạy: 3/10/2022
Chủ đề 1 - Tiết 9: 
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
Mục tiêu
	- Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .
	- Bố trí và tiến hành TN kiểm tra sự thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện của dây dẫn.
	- Nêu được điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu  thì tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Mở đầu
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài ntn ?
- Chữa bài tập 7.1_SGK
ĐVĐ: Các dây dẫn có thể làm từ cùng 1 vật liệu, chẳng hạn bằng đồng, nhưng với tiết diện khác nhau. Có dây tiết diện nhỏ, có dây tiết diện lớn. Nếu các dây này có cùng chiều dài thì R của chúng phụ thuộc vào tiết diện ntn?
	

	Hoạt động 2: Hình thành, vận dụng kiến thức mới.
* Hoạt động : Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây ?
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Để XĐ sự phụ của R dây dẫn vào S cần phải sử dụng các dây dẫn loại nào ? 
- Yêu cầu h/s tìm hiểu mạch điện hình 8.1_SGK, trả lời câu C1
- Giới thiệu hình 8.2_SGK
- Yêu cầu h/s dự đoán mối quan hệ giữa R và S của dây dẫn, dự đoán câu C2 ? 
- Để XĐ sự phụ thuộc vào một trong các yếu tố ta phải làm ntn? 
*Thực hiện nhiệm vụ
Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi của GV.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
* Hoạt động 3: Làm TN kiểm tra
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ hình 8.3_SGK và mắc mạch điện theo sơ đồ
- Yêu cầu HS tiến hành làm TN và ghi lại kết quả vào bảng 1_SGK
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh:  Các nhóm nhận thiết bị, tiến hành quan sát, thảo luận.
 - Các nhóm thực hiện, viết câu trả lời ra giấy 
- Giáo viên: Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hiện và trả lời các câu hỏi, theo dõi và giúp đỡ khi cần
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Mối liên hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn
HS: Các nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét, thảo luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:



Hoạt động 3: Luyện tập 
* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
Hoạt động 4: Vận dụng
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu:
+ Hoàn thành các  C3, C4 tr24: 
+ Đọc mục có thể em chưa biết. 
+ Làm các BT trong SBT: từ bài 8.1 -> 8.5/SBT.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C3 và C4
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C3 và C4

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và làm BT trong SBT
- Chuẩn bị bài mới: Điện trở phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
	
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây. 
 
  
 C1:  R2 = R/2;  R3 = R/3




C2: - Tiết diện tăng gấp 2 lần thì điện trở giảm đi 2 lần: R2 = R/2
- Tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở giảm đi 3 lần: R3 = R/3
- 2 dây có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu, nếu tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì R nhỏ đi bấy nhiêu lần (R tỉ lệ nghịch với S)
II. Thí nghiệm kiểm tra.
1. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 8.3.
                          
                            K         +  -

	                      S1, R1

                                 
                                          
 2.  Tiến hành đo:

    Bảng 1: Kết quả TN

	Kq đo

Lần TN
	Hiệu điện thế  (V)
	Cường độ dđ  (A)
	Điện trở  (Ω)

	Dây có td S1
	U1 = 
	I1 = 
	R1 = 

	Dây có td S1
	U2 =
	I2 =
	R2 =


 3. Nhận xét
   Ta có:    R1/R2 = S2/S1= d22/d21     
 4. Kết luận
  - Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:










III. Vận dụng 
C3: - Vì dây có cùng l, làm bằng đồng:
  R1/R2 = S2/S1 = 6mm2/2mm2 = 3
         R1= 3R2
- Điện trở của dây 1 lớn gấp 3 lần của dây 2
C4: Ta có:  R1/R2 = S2/S1 
    R2 = R1.S1/S2         
Thay số: 
        R2 = 5,5.0,5mm2/2,5mm2 = 1,1



PHỤ LỤC:
Câu 1: Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện  trở R1 bằng 60 . Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30  thì có tiết diện S2 là    
A. S2 = 0,8mm2	                          B. S2 = 0,16mm2 	
C. S2 = 1,6mm2	                         D. S2 = 0,08 mm2
Câu 2: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0.5mm2 và  R1  =8,5  .Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5  , có tiết diện S2 là    
A.S2 = 0,33 mm2                   B. S2 = 0,5 mm2	
C. S2 = 15 mm2                      D. S2 = 0,033 mm2.
Câu 3: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6  với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là:
 A. R = 9,6   .        	B. R = 0,32  . 
C. R = 288                    D. R = 28,8 









Ngày dạy: 7/10/2022
CHỦ ĐỀ 1- TIẾT 10 
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN   
MỤC TIÊU:   
	- Bố trí và tiến hành TN kiểm tra chứng tỏ rằng điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các loại vật liệu  khác nhau thì khác nhau.
	- So sánh được mức độ dẫn điện của chất hay các vật liệu căn cuứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng.
	- Vận dụng được công thức R = .l/s để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Mở đầu
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Các dây dẫn có cùng chiều dài, làm cùng một vật liệu phụ thuộc vào tiết diện như thế nào ?
- Chữa bài tập 8.1_SBT
ĐVĐ: Trong thực tế các em đã biết có rất nhiều các vật liệu dùng làm dây dẫn để nối các thiết bị và dụng cụ trong các mạng điện. Vậy căn cứ vào đặc trưng nào để biết chính xác vật liệu này dẫn điện tốt hơn vật liệu kia?
	

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
* Hoạt động : Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây.
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Để XĐ sự phụ của R dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn ta phải làm ntn ? 
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK, trả lời câu C1
- Nêu các dụng cụ, các bước làm TN
- Vẽ sơ đồ mạch điện, lập bảng ghi kết quả TN



- HS tiến hành làm TN và ghi lại kết quả vào bảng, rút ra nhận xét.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh:  Các nhóm nhận thiết bị, tiến hành quan sát, thảo luận.
 - Các nhóm thực hiện, viết câu trả lời ra giấy 
- Giáo viên: Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hiện và trả lời các câu hỏi, theo dõi và giúp đỡ khi cần
- Dự kiến sản phẩm: 
+ Dây dẫn được dùng để dẫn điện. 
+ Các dây dẫn trong hình  có nhưng đặc điểm khác nhau: Chiều dài, chất liệu, tiết diện.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Mối liên hệ giữa điện trở và chiều dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn
HS:  Các nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét, thảo luận.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	

I. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. 
 
 C1:  Để XĐ sự phụ của R dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn ta phải làm TN đo R của các dây dẫn có cùng l, cùng s mhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.
1. Thí nghiệm
   a. Vẽ sơ đồ mạch điện 
                            K         +  -

	                           R

                                   

  b. Lập bảng TN

	Kq đo

Lần TN
	Hiệu điện thế  (V)
	Cường độ dđ  (A)
	Điện trở  (Ω)

	- Dây 1
	U1 = 
	I1 = 
	R1 = 

	- Dây 2
	U2 =
	I2 =
	R2 =



  c.  Tiến hành đo:
  
  d. Nhận xét
 - Điện trở của các dây dẫn là khác nhau.  
 2. Kết luận
  - Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.



	Hoạt động: Tìm hiểu điện trở suất, xây dựng công thức tính điện trở

	
*Chuyển giao nhiệm vụ
-Yêu cầu HS đọc mục 1 và 
trả lời câu hỏi:
+Điện trở suất của một vật liệu (hay 1 chất) là gì?
+ Kí hiệu của điện trở suất?
+ Đơn vị điện trở suất?
-GV treo bảng điện trở suất của một số chất ở 200C để tra bảng để xác định điện trở suất của một số chất và giải thích ý nghĩa con số.
*Thực hiện nhiệm vụ:
Trả lời các câu hỏi GV vừa nêu
Trả lời câu hỏi C2 và C3 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C2,C3.
- Đại diện nhóm rút ra kết luận.




*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

	II. Điện trở suất-Công thức điện trở.








1. Điện trở suất.
Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2.
Điện trở suất được kí hiệu là ρ
Đơn vị điện trở suất là Ωm.

2. Công thức tính điện trở
[image: ]
Trong đó:+  ρ điện trở suất 
+ l: Chiều dài dây dẫn
+ s: tiết diện dây dẫn


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:



4. Hoạt động 4: Vận dụng  
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu:
+ Hoàn thành các  C4, C5, C6 SGK tr27: 
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C5 và C6
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C5 và C6























*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.
* Hướng dẫn về nhà:
+ Đọc mục có thể em chưa biết. 
+ Xem trước bài 10 “Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật”.
+ Làm các BT trong SBT: từ bài 9.1 -> 9.7/SBT.
	III. VẬN DỤNG
C4 SGK tr27: 
Tóm tắt: l=4m; d=1mm=10-3m.
[image: ].
R=?
Bài giải:
Diện tích tiết diện dây đồng là:
[image: ]
Áp dụng công thức tính
[image: ]
Điện trở của dây đồng là 0,087Ω
C5 SGK tr27: 
Bài giải:

a. Điện trở của dây nhôm là:
[image: Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9]
b. Điện trở của dây nikêlin là:
[image: Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9]
c. Điện trở suất của đồng: ρ=1,7.10−8Ωm 
+ Chiều dài đoạn dây: l=400m
+ Tiết diện S=2mm2=2.10−6m2
=> Điện trở của một dây đồng: R=ρ.l/S=1,7.10−8.400/2.10−6=3,4Ω
C6 SGK tr27: 
Bài giải:

Ta có:
+ Điện trở R=25Ω
+ Tiết diện:
S = πr2 = π(0,01.10−3)2 = 3,1.10−10m2 
+ Điện trở suất của vonfam:
ρ =5,5.10−8Ωm
Mặt khác, ta có: 
R=ρ.l/S ⇒ 
l=R.S/ρ                  
= 25.3,14.(0,01.10−3)2/5,5.10−8 
                  = 0,1427m



PHỤ LỤC:
Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là:
A. R’ = 4R                                                        
B.  R’=  [image: ]
C. R’= R+4 
D. R’ = R – 4 
Câu 2: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6. Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là  
 A. 12  .	               B. 9  .	                   C. 6  .	        D. 3  .
Câu 3: Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện  trở R1 bằng 60 . Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30  thì có tiết diện S2 là    
A. S2 = 0,8mm2                      B. S2 = 0,16mm2 
C. S2 = 1,6mm2                       D. S2 = 0,08 mm2
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