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I. Mục tiêu
1. Kiến thức
[bookmark: _Hlk63144282]Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh về các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở dây dẫn. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết lập biểu thức tính tiết diện S, chiều dài l, điện trở suất từ công thức tính điện trở dây dẫn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề về tìm ra mối liên hệ giữa khối lượng, khối lượng riêng vào việc giải các bài tập liên quan đến công thức tính điện trở dây dẫn.
2.2. Năng lực đặc thù 
- Năng lực nhận biết:  Nhận biết được sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn dẫn vào các yếu tố: chiều dài, tiết diện và điện trở suất.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: dựa vào sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, tiết diện để thiết lập công thức tính điện trở dây dẫn.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Dựa vào công thức tính điện trở dây dẫn để nêu ra các biện pháp để thay đổi điện trở dây dẫn khi thay đổi các yếu tố: chiều dài, tiết diện hay vật liệu làm dây dẫn.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài học.
	- Hệ thống lí thuyết và câu hỏi bài tập.
- Phiếu học tập cho các nhóm.
2. Học sinh
- Đọc trước nội dung bài học trong sách giáo khoa. 
- Ôn lại các kiến thức về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, tiết diện, vật liệu và công thức tính điện trở dây dẫn.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu: 
- Trình bày sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài và tiết diện của dây dẫn.
- Nêu công thức tính điện trở dây dẫn và giải thích ý nghĩa của từng đại lượng có trong công thức.
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Nhớ lại kiến thức cũ để trả lời.
- Giáo viên: Cho cá nhân học sinh trả lời nhanh câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm:
+ Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
+ Công thức tính điện trở dây dẫn: [image: ]
Trong đó: ρ điện trở suất Ω.m
                l Chiều dài dây dẫn (m)
                S tiết diện dây dẫn (m2)
*Báo cáo kết quả: 
+ Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
+ Công thức tính điện trở dây dẫn: [image: ]
Trong đó: ρ điện trở suất Ω.m
                l Chiều dài dây dẫn (m)
                S tiết diện dây dẫn (m2)
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Vận dụng công thức tính điện trở để giải một số bài tập.
	



2. Hoạt động 2: Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Giải bài tập 1

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trình bày ý nghĩa của điện trở suất và vận dụng tính điện trở của dây dẫn.
- Học sinh tiếp nhận: Đọc phiếu học tập và thực hiện yêu cầu.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Xem lại khái niệm về điện trở suất từ đó vận dụng giải thích ý nghĩa của con số ρ = 5,5.10-8 Ω.m theo yêu cầu.
+ Vận dụng công thức tính điện trở suất để tính điện trở của dây dẫn.
- Giáo viên: gọi 2 học sinh lên trả lời ý a và b của câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập và trên bảng.
*Báo cáo kết quả: 
- Con số ρ = 5,5.10-8 Ω.m cho biết một đoạn dây dẫn hình trụ làm bằng Vonfram dài l = 1 m, có tiết diện S = 1m2 thì có điện trở là R = 5,5.10-8 Ω.
- Điện trở của đoạn dây dẫn trên là: 


*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi kết luận.
	Bài 1: Điện trở suất của Vonfram là ρ = 5,5.10-8 Ω.m.
a/ Con số ρ = 5,5.10-8 Ω.m cho biết điều gì?
b/ Tính điện trở của một đoạn dây Vonfram dài l = 9m và có tiết diện đều S = 0,5 mm2.
Tóm tắt:
ρ = 5,5.10-8 Ω.m 
a/ Cho biết ý nghĩa của ρ?
b/ S = 0,5 mm2 =0,5.10-6 m2,
l = 9m 
Tính R = ? Ω.
Giải:
a/ Con số ρ = 5,5.10-8 Ω.m cho biết một đoạn dây dẫn hình trụ làm bằng Vonfram dài l = 1 m, có tiết diện S = 1m2 thì có điện trở là R = 5,5.10-8 Ω.
b/ Điện trở của đoạn dây dẫn trên là: 




	Hoạt động 2.2: Giải bài tập 2

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: Yêu cầu HS hoạt động nhóm nêu công thức tính tiết diện S và tính điện trở suất của dây dẫn.
- Học sinh tiếp nhận: Đọc phiếu học tập và thực hiện yêu cầu.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
+ Tính tiết diện S của dây dẫn khi biết đường kính tiết diện dây.
+ Từ công thức tính điện trở dây dẫn, suy ra cách tính tiết diện của dây.
- Giáo viên: Yêu cầu đại diện của nhóm lên làm bài.
- Dự kiến sản phẩm: Bài làm của học sinh trong phiếu học tập và trên bảng.
*Báo cáo kết quả: 
Tiết diện của dây dẫn là:

 
Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn là:

 Vật liệu trên là đồng.
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi kết luận.
	Bài 2: Một dây dẫn dài 100m, đường kính tiết diện là 0,79 mm và có điện trở là 3,4 Ω. Tính điện trở suất của chất làm dây dẫn đó và cho biết dây dẫn làm từ vật liệu gì.  
Tóm tắt:
l = 100m, 
d = 0,79 mm,
R = 3,4 Ω,
ρ = ? Ω.m.
Giải:
Tiết diện của dây dẫn là:

 
Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn là:

 Vật liệu trên là đồng.

	Hoạt động 2.3: Giải bài tập 3

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: Yêu cầu HS hoạt động nhóm nêu công thức tính chiều dài của vật khi biết tiết diện, khối lượng và khối lượng riêng của Đồng.
+ Vận dụng công thức tính điện trở dây dẫn để tính điện trở của dây.
- Học sinh tiếp nhận: Đọc phiếu học tập và thực hiện yêu cầu.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
+ Nhắc lại công thức tính khối lượng riêng, và công thức tính thể tích, từ đó rút ra cách tính chiều dài l của dây dẫn.
+ Áp dụng công thức tính điện trở dây dẫn để tính điện trở của dây.
- Giáo viên: Yêu cầu đại diện của nhóm lên làm bài.
- Dự kiến sản phẩm: Bài làm của học sinh trong phiếu học tập và trên bảng.
*Báo cáo kết quả: 
- Chiều dài của dây dẫn là:



-  Điện trở của đoạn dây đồng trên là: 
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi kết luận.
	Bài 3: Một dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1 mm2, có khối lượng 0,5kg.
a/ Tính chiều dài của dây. Cho khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3. 
b/ Tính điện trở của dây. Biết điện trở suất của đồng là 1,7. 10-8 Ωm. 
Tóm tắt:
S = 1 mm2
m= 0,5 kg,
a/ D = 8900 kg/m3, Tính l = ?m
b/ ρ = 1,7. 10-8  Ω.m. Tính R  = ? Ω
Giải:

a/ Chiều dài của dây dẫn là: 

b/ Điện trở của đoạn dây đồng trên là: 






3. Hoạt động vận dụng 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Hệ thống lại kiến thức.
+ Làm bài tập trắc nghiệm luyện tập.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận cặp hệ thống kiến thức bài học, vận dụng làm các bài tập trắc nghiệm.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả: 
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức.
- Hướng dẫn về nhà: 
+ Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.
+ Tìm hiểu về các loại dây dẫn đang bán trên thị trường.
+ Tìm hiểu xem các loại dây dẫn điện trong nhà mình thường được làm từ các loại vật liệu nào, chúng có tiết diện và cấu tạo ra sao.
+ Làm các BT trong SBT.

	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: D
Câu 2: B
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: C



PHỤ LỤC: PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn.




Ⓐ. .         Ⓑ. .        Ⓒ. .	          Ⓓ. .
Câu 2. Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì tiết diện là 
Ⓐ. 5mm2.         Ⓑ. 0,2mm2.     Ⓒ. 0,05mm2.	       Ⓓ. 20mm2.
Câu 3. Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, S1 và R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?


Ⓐ. .		Ⓑ. .	


Ⓒ. .		Ⓓ. .
Câu 4. Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện trở R1 bằng 60 . Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30 thì có tiết diện S2 là
Ⓐ. S2 = 0,8mm2.		Ⓑ. S2 = 0,16mm2.	
Ⓒ. S2 = 1,6mm2.		Ⓓ. S2 = 0,08 mm2.
Câu 5. Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
Ⓐ. Sắt.	Ⓑ. Nhôm.	Ⓒ. Bạc.	Ⓓ. Đồng.
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