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I. Mục tiêu
1. Năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, phân tích và tổng hợp kiến thức. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để hợp tác giải quyết các bài tập về phần điện từ học.
- Năng lực nhận thức: Nắm được các kiến thức trọng tâm về hiện tượng cảm ứng điện từ,đk xuất hiện dòng điện cảm ứng, máy biến thế,...
- Năng lực tìm hiểu: Thông qua các kiến thức đã học phần điện từ học, quang học học sinh tìm hiểu để biết được mối liên hệ giữa các kiến thức.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được lí thuyết đã học để giải thích được các hiện tượng, và làm được các bài tập về phần điện từ học, quang học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh: 
- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức từ đầu kì 2
III. Tiến trình dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Ôn lại KT liên quan
GV: Yêu cầu h/s trả lời một số câu hỏi về quang học.
HS: trả lời 
1. Dòng điện xoay chiều là gì ? Nêu các cách toạ ra dòng điện xoay chiều ?


2. Nêu cấu tạo và hoạt động của MFĐ xoay chiều ?





3. Dòng điện xoay chiều có mấy tác dụng ? Kể tên ?
- Đo I và U xoay chiều bằng dụng cụ nào ?

4. Nguyên nhân xảy ra hao phí trên đường dây tải điện là gì ? Các cách làm giảm hao phí ?



5. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế ?






6. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ?


7. Khi ánh sáng truyền từ KK sang các MT  trong suốt khác thì góc tới và góc khúc xạ có quan hệ ntn ?




8. Hãy nêu đặc điểm của TKHT ? Cho biết đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT ?




9. Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT ? Cách dựng ảnh qua TKHT ?











10. Hãy nêu đặc điểm của TKPK ? Cho biết đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKPK ?



11. Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK ? 








Hoạt động 2: Luyện tập – vận dụng
GV: Yêu cầu h/s  trả lời một số bài tập vận dụng
HS Làm bài tập theo yêu cầu
1. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hđt xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp có hđt là bao nhiêu ?





2. Hãy dựng ảnh A'B' của vật sáng AB (hình vẽ)               
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	                                                                  3. Cho hai tia sáng tới TKPK, hãy vẽ đường truyền của hai tia sáng trên ? Xác định ảnh A'B' ?
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* Hướng dẫn về nhà:
- Luyện tập vẽ hình: dựng ảnh của 1 
vật sáng qua TKHT và TKPK .
- Ôn tập và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức tiết sau KT giữa kì 2
	I. Ôn tập
  
 

1. - Dòng điện luân phiên đổi chiều được gọi là dòng điện xoay chiều.
- Cách tạo ra dòng điện XC: Cho NC quay trước cuộn dây; cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường
2. - Cấu tạo: Một máy phát điện có hai bộ phận chính là VC và cuộn dây. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato ,bộ phận còn lại quay gọi là roto.
- Họat động: Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luân phiên tăng giảm. Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
3. - Dòng điện xoay chiều có 4 tác dụng:  tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lí.
- Đo U, I của mạch điện xoay chiều: Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC () để đo các giá trị hiệu dụng của CĐDĐ và HĐT xoay chiều.
4.  Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng bị hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.
- Cách làm giảm hao phí: 
 + Giảm điện trở dây dẫn
 + Tăng U ở hai đầu dây dẫn.
5. - Cấu tạo: +  Hai cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. Cuộn đưa điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn lấy điện ra là cuộn thứ cấp.
+ Một lõi sắt (thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
- Họat động: Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp của MBT thì ở hai đầu của cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều.
6.  Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
7.  Khi ánh sáng truyền từ KK sang các MT trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì:
- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
- Góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng và ngược lại
- Khi góc tới i = 0o thì góc khúc xạ r = 0o, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua 2 môi trường 
8. - Đặc điểm của TKHT: Làm bằng vật liệu trong suốt, có phần rìa mỏng hơn phần giữa. 
  Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT 
    - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 
    - Tia tới // () thì tia ló qua tiêu điểm. 
     - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló // () 
9.  Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKHT: 
+  Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa TK thì ảnh thật có vị trí cách TK một khoảng bằng tiêu cự.
+ Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
- Cách dựng ảnh: Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua TKHT (AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A’ của A.
10. Đặc điểm củaTKPK: có phần rìa dày hơn phần giữa
*  Đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt qua TKPK:
- Tia tới //  thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.
- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
11.  Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi  TKPK
- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
- Vật đặt xa thấu kính thì ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
II. Vận dụng
	1. Tóm tắt
   n1 = 4400 vòng
   n2 = 240 vòng
   U1 = 220V
Tính: 
    U2 = ?

	Giải
Từ tỉ số của máy biến
 thế: 
 U1/U2 = n1/n2  
U2 = n2/n1.U1
Ta có:
  U2 = n2/n1.U1
 = 240.220/4400        
 = 12V
  Vậy hđt ở hai đầu 
cuộn dây thứ cấp 
là 12V


2. Vẽ ảnh A'B'
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